**Памятка для лесозаготовителей, работающих**

**в Негорельском учебно-опытном лесхозе**

 К выполнению лесосечных работ допускаются работники, прошедшие предварительный медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данных видов работ, прошедшие необходимые инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, стажировку не менее 12 рабочих смен и проверку знаний.

 Рабочие, совмещающие профессии, должны быть обучены безопасным приемам и методам работы и пройти инструктаж по охране труда на всех выполняемых работах.

 Запрещается находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения.

 Лица, занятые на лесосечных работах, должны пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормам.

 Лесозаготовительные предприятия, подрядчики, а также собственный персонал, работающий с цепными пилами, должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты и использовать их, в том числе:

* каска с защитой для глаз и ушей;
* сигнальный жилет или куртка;
* непрорезаемая обувь;
* непрорезаемые штаны;
* аптечка первой медицинской помощи;
* сапоги кирзовые с усиленным носком.

 Лесосечные работы должны проводиться в соответствии с утвержденной на каждую лесосеку технологической картой, каждый работник должен быть ознакомлен под роспись с технологической картой. До начала разработки лесосеки на ней должны быть выполнены подготовительные работы.

 Выполнение лесосечных работ ближе 50 м от границ охранной зоны ЛЭП и линии связи выполняется по особым разрешениям и наряду – допуску.

 При выполнении лесосечных работ на лесосеке должны находится не менее двух человек.

 По границе опасной зоны валки, на пешеходных тропах и дорогах, пересекающих лесосеку, устанавливаются знаки безопасности «**Проезд, проход ЗАПРЕЩЕН! ВАЛКА ЛЕСА».**

 Должностные лица лесной охраны лесхоза и специалисты по охране труда при осуществлении контрольных мероприятий на территории лесного фонда Негорельского учебно-опытного лесхоза имеют право контролировать соблюдение сотрудниками сторонних организаций требований по охране труда. При проведении контроля оцениваются следующие параметры:

* наличие у работающих инструктажа по охране труда по всем выполняемым работам;
* обеспеченность индивидуальными средствами защиты и использование их, в том числе:
	+ каска с защитой для глаз и ушей;
	+ сигнальный жилет или куртка;
	+ непрорезаемая обувь;
	+ непрорезаемые штаны;
	+ аптечка первой медицинской помощи;
	+ сапоги кирзовые усиленным носком.
* соответствие проводимых лесосечных работ требованиям технологической карты;
* ознакомление работающих на лесосеке с требованиями технологической карты;
* при проведении работ ближе 50 м от границ охранной зоны ЛЭП и линии связи лесосечные работы выполняются по особым разрешениям и наряду – допуску.